Hauptseite | Klassenhierarchie | Alphabetische Liste | Auflistung der Klassen | Auflistung der Dateien | Klassen-Elemente

# CCOMConnector Klassenreferenz

Klasse für den Nachrichtenaustausch.von seriell auf Netzwerk. Mehr...

`#include <COMConnector.h>`

Klassendiagramm für CCOMConnector:

Aufstellung aller Elemente

## Öffentliche Methoden
| CCOMConnector (CTCPIPConnector *pParent, const char *cCOMPort, const int nBaudRate, const int nByteSize, const int nParity, const int nStopBits)
| Konstruktor.
virtual | ~CCOMConnector ()
| Destruktor.
virtual void | ReceiveRS232 (const char *pData, long DataLen)
| Wird beim Empfang von Daten aufgerufen.
## Geschützte Methoden
| CCOMConnector (void)
| Konstruktor.
## Geschützte Attribute
CTCPIPConnector * | m_pParent

## Ausführliche Beschreibung

Klasse für den Nachrichtenaustausch.von seriell auf Netzwerk.

Revision
  1.1

Autor:
  Simon Linder

## Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

CCOMConnector::CCOMConnector | ( | CTCPIPConnector * | pParent,
|  | const char * | cCOMPort,
|  | const int | nBaudRate,
|  | const int | nByteSize,
|  | const int | nParity,
|  | const int | nStopBits
| ) |

  | Konstruktor. Parameter:
  | pGateway | der Gatewayserver
  | cCOMPort | COM Port des zu verbindenden Rechners
  | nBaudRate | Baud Rate des zu verbindenden COM Ports
  | nByteSize | ByteSize des zu verbindenden COM Ports
  | nParity | Parity des zu verbindenden COM Ports
  | nStopBits | StopBits des zu verbindenden COM Ports

## Dokumentation der Elementfunktionen

void CCOMConnector::ReceiveRS232 | ( | const char * | pData,
|  | long | DataLen
| ) | `[virtual]`

  | Wird beim Empfang von Daten aufgerufen. Parameter:
  | pData | Zeiger auf den empfangenen Datenbereich.
  | DataLen | Länge dieses Datenbereiches.
Erneute Implementation von CBernsteinMsg.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- COMConnector.h
- COMConnector.cpp