!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Einsatzhinweise !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wichtig !!!!! : 
Das System muß bei einem Einsatz als Messsystem in regelmäßigen Abständen kalibriert werde.



Der Einsatz des Sensors im unmittelbaren Bereich starker Magnetfelder oder die zeitweise Annäherung oder 
Berührung des Sensors oder des Magneten von größeren ferromagnetischen Materialien ist nicht zu empfehlen.
Das Greifen solcher Materialien hat keinen Einfluß, da hier die Abstände zum Sensor ausreichend groß sind (> 10 - 20 mm). 
Ebenso ist eine Verschmutzung des Sensors oder des Magneten durch ferromagnetische Späne und Stäube zu vermeiden.
Um die im Katalog angegebene Genauigkeit zu erreichen, muss die Einstellung des Sensors (Teilepositionen) in 
betriebswarmem Zustand erfolgen.

Der FPS-F 5 besitzt an seiner Unterseite einen Erdungsanschluß. 
Um kleine Störimpulse auf der Masseleitung zu beseitigen sollten Sie den FPS an diesem Anschluß erden. 
Wird der FPS-F 5 auf einer lackierten Metallfläche befestigt, im Bereich des Erdungsanschlusses den Lack entfernen um eine 
gute Verbindung zu erreichen. Bei größeren Störungen den Verursacher feststellen und beseitigen.


Neu ab 01.03.2009  V 4.0
Bedienerfreundlichkeit erhöht: Standardfunktion nun auch ohne Gateway mittels RS232 Kommunikation möglich.

Neu ab 01.08.2003  V 3.0
Funktionen auf Win XP erweitert
Port Adresse nun flexibel einstellbar.

Neu ab 01.03.2003   V 2.1
Funktionen frü FPS F5 T eingeführt --> Tolleranzeingabe und Speicherung