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Checkliste ORG 85


[Firmenname]	
[Kundennummer]
[Ansprechpartner]
[Straße]
[PLZ, Ort]
[Land]
							
										[Datum wählen]






[Projektreferenz]





Anwendungsdaten

Bitte tragen Sie alle notwendigen Parameter Ihrer O-Ring Applikation, in die folgenden hellblauen Eingabefelder ein.

	[bookmark: OLE_LINK3]Betriebsdruck:
		 [Betriebsdruck] bar




	[bookmark: OLE_LINK9]Montageart:
		 [Montageart wählen]


[image: ]



	[bookmark: OLE_LINK15]Innen-Ø des O-Rings (d1):
		 [d1 eingeben] 	mm



	Schnurstärke des O-Rings (d2):
		 [d2 eingeben] 	mm



[image: ]













	Verhältnis vsd (bei Innenmontage):
		 [vsd eingeben]			
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	Montagetiefe:
		 [Montagetiefe] mm
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[bookmark: OLE_LINK27]
	Dichtungsart:
		 [Dichtungsart wählen]



[image: ]



	Material des O-Rings:
		 [Material]



	Shorehärte:
		 [Shorehärte]




---> z.B. NBR 70 Shore, Viton 80 Shore, etc.



	Vorgegebene Wellen-Ø:
		 [Bei Außenmontage: D-Welle & D-Einstich]
	 [Bei Innenmontage: D-Bohrung & D-Einstich]



Die Interpolation wird von SCHUNK durchgeführt.
Hierzu benötigen wir, die in der folgenden Abbildung aufgelisteten Durchmesser.

[image: ]




	Montagebedingungen:
		 [Montagebedingungen]



Zustand des O-Rings bei der Montage:
---> z.B. trocken, geschmiert, talkumiert, etc.









	Übergabeposition/Zuführung:
		 [Übergabezustand wählen]



---> wie wird die Dichtung abgeholt (rund oder oval) ?
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	[bookmark: OLE_LINK19]Abfrage über induktive Näherungsschalter :
		 [Abfrage wählen]



---> wird die Abfrage der Greiferstellung mit induktiven Näherungsschaltern benötigt?

[image: ]


Hinweis:
Falls Sie zur Validierung Ihrer Applikation einen Test bei SCHUNK benötigen, senden Sie bitte mindestens 3 Dichtungen und das Werkstück an die folgende Adresse.
Bitte vorher Rücksprache halten mit einem Mitarbeiter aus dem Produktvertrieb Pneumatik.


SCHUNK GmbH & Co. KG
Herr/Frau XXXXX 
Produktvertrieb Pneumatik
Spann- und Greiftechnik
Robert-Bosch-Straße 12
74336 Brackenheim
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Nur filr IM: Wie ist Verhaltnis Vs, von Schnurstarke d; zu Innen-@ d;?
Es exiiert ein kritisches Verhaltnis von Schurstérke d, zu Innendurchmesser d, ab dem
Dichtungen nach unserem Montageprinzip nicht mehr montierbar sind!

D.h. wenn das Verhaltnis von Schurstarke d, zu Innendurchmesser d, groBer als 0,1

oder Kleiner/gleich 0,03 ist, dann st die Dichtung nach unserem Montageprinzip nicht mehr
montierbar! (Grenzfalle kinnen / mussen individuel betrachtet werdent)
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Auf welcher Montagetiefe liegt der Einstich (Gehauseoberkante => Einstich)
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Um welche Dichtung handelt es sich?
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Induktive Naherungsschalter
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Innenmontage (IM) oder AuBenmontage (AM)?
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