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	1. Kontaktdaten

	Firma:
	     
	Adresse:
	     

	Ansprechpartner:
	     
	Telefon:
	     

	E-Mail:
	     
	Datum:
	     

	SCHUNK-Kd.Nr.:
	     
	SCHUNK-Kontakt:
	     

	2. Aufgabenstellung

	Beschreiben Sie bitte die Aufgabenstellung genau.

	     

	3. Anordnung der Anwendung

	Skizzieren Sie bitte den gewünschten Vorgang mit Angabe der Maße und Massen der Einzelteile.

	     
[image: ]

	4. Bedarfsinformationen (bitte ankreuzen)

	|_| Einmalige Anwendung
	|_| Technische Verbesserung

	|_| Serie, Stückzahl pro Jahr:      
	|_| Kostenreduzierung

	|_| Neukonstruktion
	|_|      




	5. Werkstück

	Gewicht Werkstück:
	[kg]
	     

	Schwerpunktabstand zum Drehflanschzentrum:
	[mm]      
	X:       
	Y:      
	Z:      

	Resultierendes Trägheitsmoment:
	[kgm²]
	     

	6. Anwendungsdaten

	Orientierung der Drehachse im Raum:
	[bookmark: Kontrollkästchen6]|_|
	vertikal /
(Tischmontage)
	|_| 
	vertikal / (Deckenmontage)
	[bookmark: Kontrollkästchen7]|_|
	horizontal /
(Wandmontage)

	Einsatzart: 
	|_| schwenken (Pendelbetrieb)
	|_| rotieren (endlos/Positionsfahrt)

	Drehwinkel:
	[°]
	     
	Maximaler Drehwinkel:                    
	[°]
	     

	Max. zulässige Schwenkzeit 
O°… x°:
	[s]
	     
	Gesamtzykluszeit 
O°…x°…O° (inkl. Pausen):
	[s]
	     

	Anzahl Zyklen pro Stunde:
	
	     
	Offset zur Startposition:
	[°]
	     

	Zusatzkraft u. Richtung:
	[N]              
	      N in       - Richtung (X / Y / Z)

	Zusatzmoment u. Achse:
	[Nm]
	      Nm um       - Achse (X / Y / Z)

	Drehzahl n_max:
	[U/min]
	     

	Winkelbeschleunigung α_max:
	[rad/s²]
	     

	Wiederholgenauigkeit:
	[arcsec]
	     
	(1 arcsec = 1 / 360°)

	
7. Randbedingungen

	Umgebung
	Temperatur:
	[°C]
	     

	
	Luftfeuchtigkeit:
	[%]
	     

	
	Schmutz, Störfelder, Einsatzort:
	     

	Vorschriften
	(Betriebsmittelvorschriften,...):
	     

	Dokumentation
	[bookmark: Kontrollkästchen26]|_| Schunk Standardausführung
Sprache: Deutsch / Umfang: Montageanleitung, Zeichnung(en), Stückliste(n)
Lieferart: PDFs auf CD-Rom 

	
	[bookmark: Kontrollkästchen31]|_| Sonderausführung (kostenpflichtig)     Definition:       

	[bookmark: Text78]Sonstiges:      




	8. Schwenkeinheit

	Typ
	PRH
	ERS
	ERT
	ERD
	ERM

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	Baugröße / Übersetzung 1
	|_| 50
|_| 60
|_| 75
	|_|
|_|
|_|
	i = 30
i = 50
i = 100
	|_| 135
|_| 170
|_| 210
	|_| 12
|_| 50
	|_| 100
|_| 300
	
	|_| 04
|_| 08
|_| 12
	|_| 160

	Bremse
	nicht vorhanden
	|_| ja
	|_| ja
	nicht vorhanden

	Dreh-durchführung
	nicht vorhanden
	|_| ja
	nicht vorhanden
	|_| ja²
	pneumatische Dreh-durchführung = Standard

	Schutzart
	
	
	|_| IP40
	|_| IP54
	

	Kabel
	|_| 2m
|_| 5m
	|_| 10 m
|_| 20 m
	|_| 5m
	|_| 10 m
	|_| 15 m
	|_| 20 m

	Antriebs-regler
	Integriert
	|_| Bosch-Rexroth IndraDrive Cs
|_| Sonstige      
	|_| Siemens S120


	9. Zyklustabelle

	Zyklus /
Schritt
	Schwenkwinkel
+/- [°]
	Zulässige
Schwenkzeit [s]
	Stillstand nach
Positionierung [s]
	Massenträgheits-
moment [kgm²]

	1
	[bookmark: Text59]     
	[bookmark: Text60]     
	[bookmark: Text61]     
	[bookmark: Text62]     

	2
	     
	     
	     
	     

	3
	     
	     
	     
	     

	4
	     
	     
	     
	     

	5
	     
	     
	     
	     

	6
	     
	     
	     
	     

	7
	     
	     
	     
	     

	8
	     
	     
	     
	     

	9
	     
	     
	     
	     

	10
	     
	     
	     
	     



1 Verschiedene Getriebeübersetzungen bietet nur die PRH.
2 Die ERD hat standardmäßig eine pneumatische Drehdurchführung. Soll die Einheit zusätzlich eine 
  elektrische Drehdurchführung (für Endschalter) haben, das Häkchen „ja“ ankreuzen.



	Überarbeitet durch Benjamin Paulik, Datum: 03.05.2023	



image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image1.png




image2.jpeg




image7.png
SCHUNK &7

Hand in hand for tomorrow




